附件 
[bookmark: _GoBack]设备参数、功能及相关要求
一、基础参数、功能要求
（一）功能要求： 用于不明原因症状（如慢性咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、局限性哮鸣音）诊断，影像学异常（如肺部阴影、肺不张、阻塞性肺炎、胸腔积液、肺部弥漫性病变）诊断，肺部感染性疾病病原学诊断，肺癌的诊断，困难气道引导气管插管，气道内异物取出等临床诊断及治疗。
（二）参数要求：
1.主机:图像高清（≥1080P）。
2.镜体:视野≥120°，弯曲（向上180-210°、向下≥130°）。外径（检查镜≤4.2mm、治疗镜≥5.8mm），内径（检查镜≥2.0mm、治疗镜≥2.8mm）。
3显示器：固定显示器≥19英寸，便携式显示器≥10英寸。
4.质 保 期：≥3年（整机质保）
5.使用年限：≥8年
二、相关要求
制作项目方案PPT，PPT重点介绍产品功能、亮点及落地案例（包含但不限于产品配置、优势亮点、初步报价等）


